# Algemene Gegevens

### Adresgegevens Theater Rotterdam lokatie Schouwburg

Publieksingang : Schouwburgplein 25

Leveranciers/Artiesteningang : Mauritsstraat 6

Postcode : 3012 CL

Plaats : Rotterdam

Telefoon Algemeen : 010-4044111

Fax : 010-4132404

Email : [ttc@theaterrotterdam.nl](mailto:ttc@theaterrotterdam.nl)

**De Theater Rotterdam lokatie Schouwburg is een rookvrij gebouw dus geldt er een algemeen rookverbod. Het gebruik van rook(effecten) tijdens voorstellingen is mogelijk op aanvraag.**

Voor informatie of vragen over de Studio kunt u zich wenden tot :

Coördinatie Theatertechniek : [ttc@theaterrotterdam.nl](mailto:ttc@theaterrotterdam.nl)   
 Tel. 010-4044133

De meest actuele technische informatie is te vinden op: <https://www.theaterrotterdam.nl/informatie/Techniek>

De Studio is bedoeld als podium voor repetities, presentaties en kleine optredens..

## Omdat er slechts basale technische voorzieningen beschikbaar zijn voor gebruikers van de Studio, dient deze niet beschouwd te worden als een volledig toegerust theater. Maximaal beschikbaar aantal stoelen: 80.

De Krijn Boon Studio is gesitueerd op de vierde etage van de Rotterdamse Schouwburg.

**2. Laden en Lossen**

Kleine decors: via binnenlift, maximale afmeting: 1x2 meter.

Grote decors: via goederenlift.

De goederenlift is bereikbaar via de vrachtwagenlift bij de Grote Zaal.

Deze goederenlift kan niet gebruikt worden tijdens voorstellingen in de Grote Zaal, of tijdens laad- en loswerkzaamheden van de Grote Zaal.

In de straat langs de schouwburg (Mauritsstraat) is parkeerruimte gereserveerd voor de decorwagen(s).

Medewerkers van het gezelschap die met een personenauto of -bus komen kunnen gebruik maken van de parkeergarage onder het Schouwburgplein (Hoogte MAX. 2,00 m). De parkeergarage is 24 uur per dag open. Korting op het parkeertarief is mogelijk bij reservering via internet: <https://parkereninrotterdam.nl/parkeergarage/schouwburgplein1/> .

# 3. Afmetingen:

Met afstopping kunnen verschillende formaten speelvlak gemaakt worden

**Speelvlak:** (l x b in meters)

* 11.24 x 9.4
* 11.24 x 11.9
* 14.67 x 11.9
* 14.67 x 13.38

**Hoogte:**

* Vrije hoogte onder bruggen : 5,74 m

## Vloer:

* Houten zwevende vloer
* Balletvloer Zwart/Wit 12.00 m x 12.00 m

# 4. Faciliteiten

De Krijn Boon Studio beschikt over een kleedkamer, grenzend aan de zaal. Indien er meer kleedkamers nodig zijn, kunnen die op de derde etage benut worden. Daar bevinden zich ook de douches en toiletten. Thee en koffie kan in de kleedkamer gezet worden.

# 5. Lichtinstallatie

**Lichtcomputer** : MA Lighting MA2 on PC

**Dimmers** : 72 st 3 kW MA Lighting

## Lichtarmaturen

* 22x profielspot 1 kW Niethammer ENIzoom
* 6x PC 2kW RJ 329H
* 9x 2kW fresnel Desisti 320
* 12x 1 kW fresnel Desisti 310
* 12x 1 kW PC ADB C103
* 23x 1kW PAR64
* 7x 1kW horizonbak Strand Mini Iris

Niet alle P.C – en Fresnel schijnwerpers zijn voorzien van barndoors.

De meeste gangbare kleurfilters van **LEE** zijn aanwezig.

**Elektrische Installatie**

* Alle wandcontactdozen zijn Schuko-aansluitingen.
* Alle dimmeraansluitingen zijn voorzien van CEE-form-aansluitingen.

**Krachtstroomaansluiting**

Backstage : 3 x 63 A 380 volt CEE-Form, 63 A afgezekerd

Kleedkamer : 3 x 63 A 380 volt CEE-Form, 63 A afgezekerd

# 5.Geluidsinstallatie

**Mengtafel** : Yamaha QL1

**Overigen**: 1 x dubbele Denon cd speler

Andere apparatuur op aanvraag en in overleg, zie lijst Grote Zaal.

**Versterkers**:

* 2x D&B D6

**Luidsprekers**:

* 2 x D&B E12
* 2 x D&B E15X sub